**CHECK LIST BUSES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del 1er. Conductor | | |  | | | | R.U.N. | | |  | |
| Nombre del 2do. Conductor | | |  | | | | R.U.N. | | |  | |
| Nombre de auxiliar | | |  | | | | R.U.N. | | |  | |
| Empresa | | |  | | | | Patente | | |  | |
| Destino del viaje | | |  | | | | | | | | |
| Permiso circulación | |  | | Revisión técnica |  | Seguro obligatorio | |  | | | |
| Datos dueño | |  | | | Nº pasajeros |  | | | | |
| Kilometraje inicial | |  | | Hora salida |  | Fecha salida | |  | | | |
| Kilometraje final | |  | | Hora llegada |  | Fecha llegada | |  | | | |
| **Bien** | **Mal** | **ITEM A REVISAR** | | | | | | | **OBSERVACIONES** | | |
|  |  | Camine alrededor del bus para una inspección visual general de su condición | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise el estado de los neumáticos, sus tuercas y si están bien inflados | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique la existencia de los neumáticos de repuesto | | | | | | |  | | |
|  |  | Mire debajo del bus en búsqueda de cualquier fuga de líquido | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces bajas del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces altas del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces marcha atrás del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces de posicionamiento del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces de freno del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces intermitentes del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise el parabrisas (picaduras o trizaduras) | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique el adecuado funcionamiento del limpiaparabrisas y sus plumillas | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise las ventanas del bus FUNCIONAMIENTO | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise la salida de emergencia del bus (apertura y cierre) y que no esté obstruida | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise que todos los asientos estén firmemente anclados al piso del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise que los asientos tengan sus cinturones de seguridad | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise el funcionamiento de los cinturones de seguridad | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise la iluminación interior del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise si el baño está operativo y limpio | | | | | | |  | | |
|  |  | Revise los portamaletas y el cierre adecuado de sus puertas | | | | | | |  | | |
|  |  | Consulte por los niveles de líquido correspondientes | | | | | | |  | | |
|  |  | Solicite al conductor una revisión de los frenos del bus | | | | | | |  | | |
|  |  | Verifique que no se excederá la capacidad máxima de pasajeros del bus | | | | | | |  | | |