**CHECK LIST BUSES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del 1er. Conductor |  | R.U.N. |  |
| Nombre del 2do. Conductor |  | R.U.N. |  |
| Nombre de auxiliar |  | R.U.N. |  |
| Empresa |  | Patente |  |
| Destino del viaje |  |
| Permiso circulación |  | Revisión técnica |  | Seguro obligatorio |  |
| Datos dueño |  | Nº pasajeros |  |
| Kilometraje inicial |  | Hora salida |  | Fecha salida |  |
| Kilometraje final |  | Hora llegada |  | Fecha llegada |  |
| **Bien** | **Mal** | **ITEM A REVISAR** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | Camine alrededor del bus para una inspección visual general de su condición |  |
|  |  | Revise el estado de los neumáticos, sus tuercas y si están bien inflados |  |
|  |  | Verifique la existencia de los neumáticos de repuesto |  |
|  |  | Mire debajo del bus en búsqueda de cualquier fuga de líquido |  |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces bajas del bus |  |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces altas del bus |  |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces marcha atrás del bus |  |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces de posicionamiento del bus |  |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces de freno del bus |  |
|  |  | Verifique el buen funcionamiento de las luces intermitentes del bus |  |
|  |  | Revise el parabrisas (picaduras o trizaduras) |  |
|  |  | Verifique el adecuado funcionamiento del limpiaparabrisas y sus plumillas |  |
|  |  | Revise las ventanas del bus FUNCIONAMIENTO |  |
|  |  | Revise la salida de emergencia del bus (apertura y cierre) y que no esté obstruida |  |
|  |  | Revise que todos los asientos estén firmemente anclados al piso del bus |  |
|  |  | Revise que los asientos tengan sus cinturones de seguridad |  |
|  |  | Revise el funcionamiento de los cinturones de seguridad |  |
|  |  | Revise la iluminación interior del bus |  |
|  |  | Revise si el baño está operativo y limpio |  |
|  |  | Revise los portamaletas y el cierre adecuado de sus puertas |  |
|  |  | Consulte por los niveles de líquido correspondientes |  |
|  |  | Solicite al conductor una revisión de los frenos del bus |  |
|  |  | Verifique que no se excederá la capacidad máxima de pasajeros del bus |  |