

**CHECK LIST BUSES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del 1er. Conductor |   | R.U.N. |   |
| Nombre del 2do. Conductor |   | R.U.N. |   |
| Nombre de auxiliar  |   | R.U.N. |   |
| Empresa |   | Patente |   |
| Destino del viaje |   |
| Permiso circulación |   | Revisión técnica |   | Seguro obligatorio |   |
| Datos dueño |   | Nº pasajeros |   |
| Kilometraje inicial |   | Hora salida |   | Fecha salida |   |
| Kilometraje final |   | Hora llegada |   | Fecha llegada |   |
| **Bien** | **Mal** | **ITEM A REVISAR** | **OBSERVACIONES** |
|  |   | Camine alrededor del bus para una inspección visual general de su condición |  |
|  |   | Revise el estado de los neumáticos, sus tuercas y si están bien inflados |  |
|  |   | Verifique la existencia de los neumáticos de repuesto |  |
|  |   | Mire debajo del bus en búsqueda de cualquier fuga de líquido |  |
|  |   | Verifique el buen funcionamiento de las luces bajas del bus |  |
|  |   | Verifique el buen funcionamiento de las luces altas del bus |  |
|  |   | Verifique el buen funcionamiento de las luces marcha atrás del bus |  |
|  |   | Verifique el buen funcionamiento de las luces de posicionamiento del bus |  |
|  |   | Verifique el buen funcionamiento de las luces de freno del bus |  |
|  |   | Verifique el buen funcionamiento de las luces intermitentes del bus |  |
|  |   | Revise el parabrisas (picaduras o trizaduras) |  |
|  |   | Verifique el adecuado funcionamiento del limpiaparabrisas y sus plumillas |  |
|  |   | Revise las ventanas del bus FUNCIONAMIENTO |  |
|  |   | Revise la salida de emergencia del bus (apertura y cierre) y que no esté obstruida |  |
|  |   | Revise que todos los asientos estén firmemente anclados al piso del bus |  |
|  |   | Revise que los asientos tengan sus cinturones de seguridad |  |
|  |   | Revise el funcionamiento de los cinturones de seguridad |  |
|  |   | Revise la iluminación interior del bus |  |
|  |   | Revise si el baño está operativo y limpio |  |
|  |   | Revise los portamaletas y el cierre adecuado de sus puertas |  |
|  |   | Consulte por los niveles de líquido correspondientes |  |
|  |   | Solicite al conductor una revisión de los frenos del bus |  |
|  |  | Verifique que no se excederá la capacidad máxima de pasajeros del bus |  |